|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WERKPROCES nr. 6.3**  **Ruimen particuliere graven** | | | |
| Aansluitend op de verwijdering van de grafbedekking, conform werkprocesnr. 6.2 kan een graf geruimd worden. Ook kan gewacht worden met de ruiming tot de heruitgifte, en de eerste bijzetting moet plaatsvinden. In dit werkproces wordt uitgegaan van de laatstgenoemde situatie. | | | |
| **nr.** | **activiteit** | **functie / rol** | **omschrijving** |
| **1** | controle graflocatie | uitvoering | Uitvoering controleert of de gemarkeerde locatie overeenstemt met de gegevens op het **uitvoeringsbriefje**, conform 🡪 ***werkproces nr. 2.3***  *De ruiming gaat in principe niet verder dan de door de rechthebbende gekozen grafdiepte óf het gekozen beleid moet anders aangeven.* |
| **2** | de ruiming | uitvoering | Uitvoering voert de ruiming uit conform de gegevens op het **uitvoeringsbriefje**:   * houd de omgeving in de gaten en zorg geen aanstoot te geven aan passerende bezoekers * ga respectvol om met de resten en werk nauwkeurig * alle resten worden (afhankelijk van het beleid):   + geschud: op een grotere diepte onder het graf gedeponeerd   + geruimd: in een afgedekte wagen naar een verzamelgraf gebracht * houtresten dienen gescheiden naar een afvalpunt gebracht te worden * eventueel bijgezette asbussen worden afgehandeld, conform het **uitvoeringsbriefje**.   *De werkzaamheden dienen altijd door twee personen uitgevoerd te worden*  *Zie ook Handleiding Opgraven en Ruimen 2010, voor verdere regels en voorschriften.* |